| CAEN FERS Library v1.1.4 SDK for FERS systems

### - a -

- A5203_FLASH : FERSlib.h
- A5256_CH0_DUAL : FERSlib.h
- A5256_CH0_NEGATIVE : FERSlib.h
- A5256_CH0_POSITIVE : FERSlib.h
- A5256_DAC_LSB : FERSlib.h
- A5256_DAC_to_mV : FERSlib.h
- A5256_EEPROM : FERSlib.h
- A5256_mV_to_DAC : FERSlib.h
- a_acq_ctrl : FERS_Registers_520X.h
- a_acq_ctrl2 : FERS_Registers_520X.h
- a_acq_status : FERS_Registers_520X.h
- a_amux_seq_ctrl : FERS_Registers_520X.h
- a_board_temp : FERS_Registers_520X.h
- a_channel_mask_0 : FERS_Registers_520X.h
- a_channel_mask_1 : FERS_Registers_520X.h
- a_citiroc_cfg : FERS_Registers_520X.h
- a_citiroc_en : FERS_Registers_520X.h
- a_citiroc_probe : FERS_Registers_520X.h
- a_clk_out_phase : FERS_Registers_520X.h
- a_commands : FERS_Registers_520X.h
- a_dc_offset : FERS_Registers_520X.h
- a_dead_time : FERS_Registers_520X.h
- a_dprobe_5202 : FERS_Registers_520X.h
- a_dprobe_5203 : FERS_Registers_520X.h
- a_dwell_time : FERS_Registers_520X.h
- a_fers_code : FERS_Registers_520X.h
- a_fpga_temp : FERS_Registers_520X.h
- a_fw_rev : FERS_Registers_520X.h
- a_hg_gain : FERS_Registers_520X.h
- a_hg_sh_time : FERS_Registers_520X.h
- a_hit_width : FERS_Registers_520X.h
- a_hitcnt : FERS_Registers_520X.h
- a_hold_delay : FERS_Registers_520X.h
- a_hv_adj : FERS_Registers_520X.h
- a_hv_Imon : FERS_Registers_520X.h
- a_hv_regaddr : FERS_Registers_520X.h
- a_hv_regdata : FERS_Registers_520X.h
- a_hv_status : FERS_Registers_520X.h
- a_hv_Vmon : FERS_Registers_520X.h
- a_i2c_addr_5202 : FERS_Registers_520X.h
- a_i2c_addr_5203 : FERS_Registers_520X.h
- a_i2c_data_5202 : FERS_Registers_520X.h
- a_i2c_data_5203 : FERS_Registers_520X.h
- a_io_ctrl : FERS_Registers_520X.h
- a_lg_gain : FERS_Registers_520X.h
- a_lg_sh_time : FERS_Registers_520X.h
- a_list_size : FERS_Registers_520X.h
- a_lsof_almfull_bsy : FERS_Registers_520X.h
- a_lsof_almfull_skp : FERS_Registers_520X.h
- a_pcb_rev : FERS_Registers_520X.h
- a_pck_maxcnt : FERS_Registers_520X.h
- a_pid : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_Buffers : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_BunchCount : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_Cfg_Parity : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_Ch_Control : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_Ch_Status : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_Clocks : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_ClockShift : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_Control : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_DelayAdjust : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_DLL_TG : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_Enable : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_ErrorFlagCtrl : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_EventID : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_Header : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_Hit_RX_TX : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_Hit_RXen_B : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_Hit_RXen_T : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_PLL1 : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_PLL2 : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_PLL_Caps : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_PulseGen1 : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_PulseGen2 : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_PulseGen3 : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_RO_Status : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_Trg0Del_ToT : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_Trg_Status : FERS_Registers_520X.h
- a_pTDC_TrgWindow : FERS_Registers_520X.h
- a_q_or_cnt : FERS_Registers_520X.h
- a_qd_coarse_thr : FERS_Registers_520X.h
- a_qd_fine_thr : FERS_Registers_520X.h
- a_qdiscr_mask_0 : FERS_Registers_520X.h
- a_qdiscr_mask_1 : FERS_Registers_520X.h
- a_real_time : FERS_Registers_520X.h
- a_rebootfpga : FERS_Registers_520X.h
- a_rej_trg_cnt : FERS_Registers_520X.h
- a_run_mask : FERS_Registers_520X.h
- a_scbs_ctrl : FERS_Registers_520X.h
- a_scbs_data : FERS_Registers_520X.h
- a_spi_data : FERS_Registers_520X.h
- a_strm_ptrg : FERS_Registers_520X.h
- a_sw_compatib : FERS_Registers_520X.h
- a_t0_out_mask : FERS_Registers_520X.h
- a_t1_out_mask : FERS_Registers_520X.h
- a_t_or_cnt : FERS_Registers_520X.h
- a_td_coarse_thr : FERS_Registers_520X.h
- a_td_fine_thr : FERS_Registers_520X.h
- a_tdc0_temp : FERS_Registers_520X.h
- a_tdc1_temp : FERS_Registers_520X.h
- a_tdc_data : FERS_Registers_520X.h
- a_tdc_mode : FERS_Registers_520X.h
- a_tdcro_status : FERS_Registers_520X.h
- a_tdiscr_mask_0 : FERS_Registers_520X.h
- a_tdiscr_mask_1 : FERS_Registers_520X.h
- a_test_led : FERS_Registers_520X.h
- a_tlogic_def : FERS_Registers_520X.h
- a_tlogic_mask_0 : FERS_Registers_520X.h
- a_tlogic_mask_1 : FERS_Registers_520X.h
- a_tlogic_width : FERS_Registers_520X.h
- a_tot_rej_hthr : FERS_Registers_520X.h
- a_tot_rej_lthr : FERS_Registers_520X.h
- a_tpulse_ctrl : FERS_Registers_520X.h
- a_tpulse_dac : FERS_Registers_520X.h
- a_tref_delay : FERS_Registers_520X.h
- a_tref_mask : FERS_Registers_520X.h
- a_tref_window : FERS_Registers_520X.h
- a_trg_cnt : FERS_Registers_520X.h
- a_trg_delay : FERS_Registers_520X.h
- a_trg_hold_off : FERS_Registers_520X.h
- a_trg_mask : FERS_Registers_520X.h
- a_trgf_almfull : FERS_Registers_520X.h
- a_trgho : FERS_Registers_520X.h
- a_uC_shutdown : FERS_Registers_520X.h
- a_uC_status : FERS_Registers_520X.h
- a_validation_mask : FERS_Registers_520X.h
- a_veto_mask : FERS_Registers_520X.h
- a_wave_length : FERS_Registers_520X.h
- a_XR_ASIC_bias : FERS_Registers_520X.h
- a_XR_ChControl : FERS_Registers_520X.h
- a_XR_common_cfg : FERS_Registers_520X.h
- a_XR_event_val : FERS_Registers_520X.h
- a_XR_out_cfg : FERS_Registers_520X.h
- a_zs_hgthr : FERS_Registers_520X.h
- a_zs_lgthr : FERS_Registers_520X.h
- a_zs_trg_cnt : FERS_Registers_520X.h
- ACQMODE_COMMON_START : FERSlib.h
- ACQMODE_COMMON_STOP : FERSlib.h
- ACQMODE_COUNT : FERSlib.h
- ACQMODE_SPECT : FERSlib.h
- ACQMODE_STREAMING : FERSlib.h
- ACQMODE_TEST_MODE : FERSlib.h
- ACQMODE_TIMING_CSTART : FERSlib.h
- ACQMODE_TIMING_CSTOP : FERSlib.h
- ACQMODE_TIMING_GATED : FERSlib.h
- ACQMODE_TIMING_STREAMING : FERSlib.h
- ACQMODE_TRG_MATCHING : FERSlib.h
- ACQMODE_TSPECT : FERSlib.h
- ACQMODE_WAVE : FERSlib.h
- ADAPTER_A5255 : FERSlib.h
- ADAPTER_A5256 : FERSlib.h
- ADAPTER_A5256_REV0_NEG : FERSlib.h
- ADAPTER_A5256_REV0_POS : FERSlib.h
- ADAPTER_NONE : FERSlib.h
- ARRAY_SIZE : FERS_config.h