| CAEN FERS Library v1.1.4 SDK for FERS systems

### - r -

- r0_BandGap : XR_Cfg_t
- r0_inDAC : XR_Cfg_t
- r0_inDAC0 : XR_Cfg_t
- r10_ : XR_Cfg_t
- r10_dis1b_dis2a : XR_Cfg_t
- r11_ : XR_Cfg_t
- r11_dis2b : XR_Cfg_t
- r12_ : XR_Cfg_t
- r12_dis_charge : XR_Cfg_t
- r13_EnMask1 : XR_Cfg_t
- r14_EnMask2 : XR_Cfg_t
- r1_DAC1a : XR_Cfg_t
- r1_inDAC1 : XR_Cfg_t
- r1_pat_Gain_Comp : XR_Cfg_t
- r2_calDAC_paT : XR_Cfg_t
- r2_DAC1b_DAC2a : XR_Cfg_t
- r2_LG_HG_Gain : XR_Cfg_t
- r3_DAC2b_DACqa : XR_Cfg_t
- r3_LG_HG_Tau : XR_Cfg_t
- r3_pa_LG_HG : XR_Cfg_t
- r4_calibDacT1 : XR_Cfg_t
- r4_DACqb : XR_Cfg_t
- r4_sh_HG : XR_Cfg_t
- r5_calibDacT2 : XR_Cfg_t
- r5_Ib_thrDac : XR_Cfg_t
- r5_sh_LG : XR_Cfg_t
- r66_ : XR_Cfg_t
- r66_ProbeSwitchCmd : XR_Cfg_t
- r6_EnMask1 : XR_Cfg_t
- r6_Ib_thrDac : XR_Cfg_t
- r6_pdbuff_pdetect : XR_Cfg_t
- r7_EnMask : XR_Cfg_t
- r7_EnMask2 : XR_Cfg_t
- r7_FCNpdet_FCPpdet : XR_Cfg_t
- r8_delay : XR_Cfg_t
- r8_FCNpbuf_FCPpbuf : XR_Cfg_t
- r9_ : XR_Cfg_t
- r9_dis1a : XR_Cfg_t
- Range_14bit : Config_t
- readout_buffer_size : picoTDC_Cfg_t
- ReadoutFlags : ServEvent_t
- reg : picoTDC_Cfg_t
- RejTrg_cnt : ServEvent_t
- rel_tstamp_us : CountingEvent_t, SpectEvent_t
- relative : picoTDC_Cfg_t
- reserved1 : picoTDC_Cfg_t
- reserved2 : picoTDC_Cfg_t
- reserved3 : picoTDC_Cfg_t
- reserved4 : picoTDC_Cfg_t
- reserved5 : picoTDC_Cfg_t
- reserved6 : picoTDC_Cfg_t
- ro_corrected : picoTDC_Cfg_t
- ro_dropped : picoTDC_Cfg_t
- ro_fillgrade : picoTDC_Cfg_t
- ro_multibiterr : picoTDC_Cfg_t
- RO_Status : picoTDC_Cfg_t
- rrt : FERS_TDL_ChainInfo_t
- rx_en_bxrst : picoTDC_Cfg_t
- rx_en_eidrst : picoTDC_Cfg_t
- rx_en_extref : picoTDC_Cfg_t
- rx_en_reset : picoTDC_Cfg_t
- rx_en_trigger : picoTDC_Cfg_t