| CAEN FERS Library v1.1.4 SDK for FERS systems

### - p -

- PAQ_Comp : Config_t
- PAQ_Gain : Config_t
- par_phase : picoTDC_Cfg_t
- par_speed : picoTDC_Cfg_t
- parity : picoTDC_Cfg_t
- PCBrevision : FERS_A5256_Info_t, FERS_BoardInfo_t, FERS_CncInfo_t
- PeakDetectorMode : Config_t
- Pedestal : Config_t
- pg_direct : picoTDC_Cfg_t
- pg_en : picoTDC_Cfg_t
- pg_falling : picoTDC_Cfg_t
- pg_ini : picoTDC_Cfg_t
- pg_phase : picoTDC_Cfg_t
- pg_reload : picoTDC_Cfg_t
- pg_rep : picoTDC_Cfg_t
- pg_rising : picoTDC_Cfg_t
- pg_run : picoTDC_Cfg_t
- pg_strength : picoTDC_Cfg_t
- pid : FERS_A5256_Info_t, FERS_BoardInfo_t, FERS_CncInfo_t
- pkt_size : ServEvent_t
- PLL1 : picoTDC_Cfg_t
- PLL2 : picoTDC_Cfg_t
- pll_abuffdacset : picoTDC_Cfg_t
- pll_afc_override : picoTDC_Cfg_t
- pll_afc_overridesig : picoTDC_Cfg_t
- pll_afc_overrideval : picoTDC_Cfg_t
- pll_afcrst : picoTDC_Cfg_t
- pll_afcstart : picoTDC_Cfg_t
- pll_afcvcal : picoTDC_Cfg_t
- pll_bt0 : picoTDC_Cfg_t
- pll_buffce : picoTDC_Cfg_t
- PLL_Caps : picoTDC_Cfg_t
- pll_cp_ce : picoTDC_Cfg_t
- pll_cp_dacset : picoTDC_Cfg_t
- pll_cp_irefcpset : picoTDC_Cfg_t
- pll_cp_mmcomp : picoTDC_Cfg_t
- pll_cp_mmdir : picoTDC_Cfg_t
- pll_pfd_enspfd : picoTDC_Cfg_t
- pll_railmode_vco : picoTDC_Cfg_t
- pll_resistor : picoTDC_Cfg_t
- pll_selectedcap : picoTDC_Cfg_t
- pll_sw_ext : picoTDC_Cfg_t
- pll_vco_dac_ce : picoTDC_Cfg_t
- pll_vco_dacsel : picoTDC_Cfg_t
- pll_vco_dacset : picoTDC_Cfg_t
- pll_vco_igen_start : picoTDC_Cfg_t
- ProbeChannel : Config_t
- PtrgPeriod : Config_t
- PulseGen1 : picoTDC_Cfg_t
- PulseGen2 : picoTDC_Cfg_t
- PulseGen3 : picoTDC_Cfg_t