| CAEN FERS Library v1.1.4 SDK for FERS systems

### - h -

- handle : Config_t
- Header : picoTDC_Cfg_t
- header1 : ListEvent_t
- header2 : ListEvent_t
- header_fields0 : picoTDC_Cfg_t
- header_fields1 : picoTDC_Cfg_t
- header_fields2 : picoTDC_Cfg_t
- header_fields3 : picoTDC_Cfg_t
- HeaderField0 : Config_t
- HeaderField1 : Config_t
- HG_Gain : Config_t
- HG_ShapingTime : Config_t
- HG_ShapingTime_ind : Config_t
- highres_en : picoTDC_Cfg_t
- highres_en_tm : picoTDC_Cfg_t
- HighResClock : Config_t
- hit_phase : picoTDC_Cfg_t
- Hit_RX_TX : picoTDC_Cfg_t
- Hit_RXen_B : picoTDC_Cfg_t
- Hit_RXen_T : picoTDC_Cfg_t
- HoldDelay : Config_t
- hrx_bot_bias : picoTDC_Cfg_t
- hrx_bot_delay : picoTDC_Cfg_t
- hrx_bot_en : picoTDC_Cfg_t
- hrx_bot_en_r : picoTDC_Cfg_t
- hrx_bot_filter_leading : picoTDC_Cfg_t
- hrx_bot_filter_trailing : picoTDC_Cfg_t
- hrx_enable_b : picoTDC_Cfg_t
- hrx_enable_t : picoTDC_Cfg_t
- hrx_top_bias : picoTDC_Cfg_t
- hrx_top_delay : picoTDC_Cfg_t
- hrx_top_en : picoTDC_Cfg_t
- hrx_top_en_r : picoTDC_Cfg_t
- hrx_top_filter_leading : picoTDC_Cfg_t
- hrx_top_filter_trailing : picoTDC_Cfg_t
- HV_Adjust_Range : Config_t
- HV_Imax : Config_t
- hv_Imon : ServEvent_t
- HV_IndivAdj : Config_t
- hv_status_on : ServEvent_t
- hv_status_ovc : ServEvent_t
- hv_status_ovv : ServEvent_t
- hv_status_ramp : ServEvent_t
- HV_Vbias : Config_t
- hv_Vmon : ServEvent_t